
ZAŁĄCZNIK NR 5 – FORMULARZ TECHNICZNY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
[bookmark: _Hlk163822802]„Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom dla Dzieci w Owidzu.”


	Lp.
	DANE PODSTAWOWE

	1.
	Marka
	

	2.
	Model
	

	3.
	Rok produkcji min. 2024
	




	
Minimalne parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego
	
Spełnienie wymogu przez Wykonawcę

	Lp.
	
	TAK
	NIE

	1.
	Fabrycznie nowy
	
	

	2.
	Szerokość pojazdu z lusterkami bocznymi maks. 2500 mm
	
	

	3.
	Wysokość całkowita: min. 1900 mm, maksymalnie 2550 mm
	
	

	4.
	Długość całkowita pojazdu: min. 5300 mm, maksymalnie 6000 mm
	
	

	5.
	Lakier szary, srebrny lub niebieski chromowany[footnoteRef:1] [1: Niepotrzebne skreślić] 

	
	

	6.
	Silnik wysokoprężny, turbodoładowany z bezpośrednim wtryskiem paliwa o pojemności skokowej od 1900 cm3 do 2500 cm3
	
	

	7.
	Rodzaj paliwa - ON
	
	

	8.
	Norma emisji spalin min. EURO 6
	
	

	9.
	Mocy min. 130 KM
	
	

	10.
	Dopuszczalna masa całkowita pojazdu: nie przekraczająca 3,5t
	
	

	[bookmark: _Hlk164405835]11.
	Mikrobus 9-cio osobowy
	
	

	12.
	Przystosowanie do przewozy minimum 1 osoby niepełnosprawnej na wózku
inwalidzkim, gdzie osoba niepełnosprawna przebywa na wózku inwalidzkim w trakcie jazdy
	
	

	13.
	Homologacja pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych
	
	

	
                                                                Z wyposażeniem

	1.
	Immobiliser
	
	

	2.
	Centralny zamek z pilotem
	
	

	3.
	Drugi zapasowy kluczyk
	
	

	4.
	Automatyczny ogranicznik prędkości nie jest konieczny
	
	

	5.
	System bez kluczykowego dostępu do samochodu (nie jest konieczny)
	
	

	6.
	System STOP&START
	
	

	7.
	Układ wspomagania kierownicy 
	
	

	8.
	System monitorowania ciśnienia w oponach
	
	

	9.
	System stabilizacji toru jazdy
	
	

	10.
	System wspomagający hamowanie
	
	

	11.
	System wspomagający pokonywanie podjazdów
	
	

	12.
	System zapobiegający blokowaniu kół (ABS)
	
	

	13.
	System ułatwiający ruszanie na wzniesieniach 
	
	

	14.
	Tempomat
	
	

	15.
	Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne – nie jest koniczne
	
	

	16.
	Skrzynia biegów automatyczna lub manualna min. 5- biegowa* 
	
	

	17.
	Dźwignia zmiany biegów w pulpicie
	
	

	18.
	Inteligentne wycieraczki z czujnikiem deszczu
	
	

	19.
	Tylne i przednie czujniki parkowania
	
	

	20.
	Kamera cofania
	
	

	21.
	Opony na felgach stalowych lub aluminiowych*, min. 16 cali + kołpaki oryginalne
	
	

	22.
	Opony wielosezonowe lub komplet opon zimowych oraz letnich*
	
	

	23.
	Koło zapasowe - pełnowymiarowe
	
	

	24.
	Wszystkie fotele w pojeździe wyposażone w regulowane zagłówki i trzypunktowe pasy bezpieczeństwa
	
	

	25.
	Fotel kierowcy z regulacją przesuwu, wysokości, stopnia
pochylenie i podłokietnikiem
	
	

	26.
	Fotel pasażerów obok kierowcy, podwójny
	
	

	27.
	Kieszenie w przednich drzwiach
	
	

	28.
	Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera
	
	

	29.
	II i III rząd siedzeń trzyosobowy, kanapa wielofunkcyjna w konfiguracji 2+1 lub pojedyncze fotele w II rzędzie a kanapa 3-osobowa w III rzędzie, składana lub w II i III rzędzie siedzeń pojedyncze fotele[footnoteRef:2] z opcją szybkiego demontażu, odchylane do przodu siedzenia w drugim  rzędzie  [2:  Niepotrzebne skreślić] 

	
	

	30.
	Tapicerka materiałowa odporna na zużycie i zabrudzenia - łatwa w utrzymaniu czystości w kolorze grafitowym lub czarnym
	
	

	31.
	Podłoga pokryta plastikiem
	
	

	32.
	Komfortowe wyłożenie ścian bocznych i dachu – podsufitka i tapicerka na ścianach bocznych również w przestrzeni pasażerskiej
	
	

	33.
	Drzwi boczne do przestrzeni pasażerskiej przesuwane, z prawej strony z bocznym stopniem, przeszklone
	
	

	34.
	Drzwi tylne, przeszklone, jednoskrzydłowe
	
	

	35.
	Pełne przeszklenie pojazdu
	
	

	36.
	Szyby tylne w przestrzeni pasażerskiej w II i III rzędzie z maksymalnym fabrycznym przyciemnieniem
	
	

	37.
	Oświetlenie wewnątrz kabiny kierowcy oraz przestrzeni pasażerskiej
	
	

	38.
	Oświetlenie schowka nie jest konieczne
	
	

	39.
	Podświetlenie bagażnika
	
	

	40.
	Minimum dwa gniazda zasilające 12 V w konsoli centralnej
	
	

	41.
	Klimatyzacja automatyczna opcjonalnie
	
	

	42.
	Nawiew w drugim rzędzie siedzeń
	
	

	43.
	Elektronicznie regulowane szyby w przedziale kierowcy
	
	

	44.
	 Lusterka zewnętrzne sterowane i podgrzewane, nie muszą być w kolorze nadwozia,
	
	

	45.
	 Klamki zewnętrzne nie muszą być w kolorze nadwozia
	
	

	46.
	 Przedni zderzak w kolorze nadwozia 
	
	

	47.
	Tylny zderzak w kolorze nadwozia
	
	

	48.
	Listwy ochronne drzwi bocznych nie muszą być lakierowane i w kolorze nadwozia
	
	

	49.
	Komputer pokładowy
	
	

	50.
	Zamontowane oryginalne radio z wyświetlaczem umożliwiającym obsługę stacji radiowych w technologii cyfrowej, port USB i system Bluetooth, sterowane z kierownicy
	
	

	51.
	Minimum 4 głośniki zainstalowane w kabinie kierowcy i w przestrzeni pasażerskiej
	
	

	52.
	Antena dachowa
	
	

	53.
	Hak holowniczy
	
	

	54.
	Światła przeciwmgielne
	
	

	55.
	Światła do jazdy dziennej
	
	

	56.
	Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu (nie wymagane)
	
	

	57.
	Trzecie światło stop w technologii LED, (dopuszczalna inna technologia)
	
	

	58.
	Przypomnienie o włączaniu świateł głównych nie jest konieczne
	
	

	59.
	Gumowe dywaniki w kabinie kierowcy
	
	

	60.
	Komplet narzędzi, w tym podnośnik oraz klucz do kół
	
	

	61.
	Trójkąt ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa, linka holownicza, gaśnica oraz apteczka
	
	




	Przystosowanie do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku

	1.
	Minimum 1 stanowisko dla wózka inwalidzkiego
	
	

	2.
	Atestowane mocowanie dla wózka inwalidzkiego oraz 3-punktowe pasy zabezpieczające osoby na wózkach inwalidzkich.
	
	

	3.
	Zestaw pasów bezpieczeństwa oraz pasów mocujących wózek
	
	

	4.
	Wózek montowany zamiennie z siedzeniami lub za siedzeniami bez konieczności demontażu III rzędu siedzeń[footnoteRef:3] [3:  Niepotrzebne skreślić] 

	
	

	5.
	Atestowane rozkładane najazdy wprowadzające wózek do pojazdu z powierzchnią antypoślizgową montowane z tyłu pojazdu
	
	

	6.
	Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu (symbolem : pojazd dla osób niepełnosprawnych
	
	

	7.
	Stopień pomocniczy zamontowany na stałe pod drzwiami bocznymi z prawej strony
	
	




UWAGI:
Prawą stronę tej tabeli wypełnia Wykonawca. W przypadku spełnienia/nie spełnienia wymagań przez Wykonawcę należy wpisać słowo „TAK” lub „NIE” w odpowiedniej rubryce.




.................................................................................
(data i czytelny podpis Wykonawcy)
