
· niepotrzebne skreślić
ZAŁĄCZNIK NR 5 zmieniony zmianą treści SWZ nr 1 – FORMULARZ TECHNICZNY
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

[bookmark: _Hlk163822802]„Zakup samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom dla Dzieci w Owidzu.”


	Lp.
	DANE PODSTAWOWE

	1.
	Marka
	

	2.
	Model
	

	3.
	Rok produkcji
	




	
Minimalne parametry techniczne pojazdu wymagane przez Zamawiającego
	
Spełnienie wymogu przez Wykonawcę

	Lp.
	
	TAK
	NIE

	1.
	Fabrycznie nowy
	
	

	2.
	Szerokość pojazdu z lusterkami bocznymi maks. 2500 mm
	
	

	3.
	Wysokość całkowita maksymalnie 2050 mm
	
	

	4.
	Długość całkowita pojazdu maksymalnie 5550 mm
	
	

	5.
	Lakier ciemno szary/srebrny/niebieski chromowany/ciemno zielony*
	
	

	6.
	Silnik wysokoprężny, turbodoładowany z bezpośrednim wtryskiem paliwa o pojemności skokowej od 1900 cm3 do 2500 cm3
	
	

	7.
	Rodzaj paliwa - ON
	
	

	8.
	Norma emisji spalin min. EURO 6
	
	

	9.
	Mocy min. 130 KM
	
	

	10.
	Skrzynia biegów automatyczna/manualna min. 5- biegowa manualna, dźwignia zmiany biegów w pulpicie*
	
	

	11.
	Dopuszczalna masa całkowita pojazdu: nie przekraczająca 3,5t
	
	

	[bookmark: _Hlk164405835]12.
	Mikrobus 9-cio osobowy
	
	

	13.
	Przystosowanie do przewozy minimum 1 osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim, gdzie osoba niepełnosprawna przebywa na wózku inwalidzkim w trakcie jazdy
	
	

	14.
	Homologacja pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych
	
	

	
                                                                Z wyposażeniem

	1.
	Światła do jazdy dziennej
	
	

	2.
	Światła przeciwmgielne
	
	

	3.
	Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu (nie są wymagane)
	
	

	4.
	Trzecie światło stop w technologii LED, (dopuszczalna inna technologia)
	
	

	5.
	Przypomnienie o włączaniu świateł głównych (nie jest wymagane)
	
	

	6.
	Automatyczny ogranicznik prędkości (nie jest wymagany)
	
	

	7.
	System bezkluczykowy (nie jest wymagany)
	
	

	8.
	System STOP&START
	
	

	9.
	Układ wspomagania kierownicy 
	
	

	10.
	System monitorowania ciśnienia w oponach
	
	

	12.
	System stabilizacji toru jazdy
	
	

	13.
	System wspomagający hamowanie
	
	

	14.
	System zapobiegający blokowaniu kół (ABS)
	
	

	15.
	System ułatwiający ruszanie na wzniesieniach 
	
	

	16.
	Tempomat
	
	

	17.
	Centralny zamek z pilotem
	
	

	18.
	Tylne i przednie czujniki parkowania
	
	

	19.
	Kamera cofania
	
	

	20.
	Ochrona przed zatrzaśnięciem kluczyka
	
	

	21.
	Manualna regeneracja filtra DPF (nie jest wymagana)
	
	

	22.
	Opony na felgach stalowych/aluminiowych*, min. 16 cali + oryginalne kołpaki - preferowane z logiem producenta
	
	

	23.
	Komplet opon zimowych oraz letnich
	
	

	24.
	Pełnowymiarowe koło zapasowe 
	
	

	25.
	Przedni zderzak częściowo/całkowicie w kolorze nadwozia*
	
	

	26.
	Tylny zderzak częściowo/całkowicie w kolorze nadwozia*
	
	

	27.
	Listwy ochronne drzwi bocznych lakierowane i w kolorze nadwozia (nie jest konieczne)
	
	

	28.
	Lusterka boczne sterowane i podgrzewane, natomiast nie muszą być w kolorze nadwozia
	
	

	29.
	Klamki zewnętrzne lakierowane i w kolorze nadwozia (nie są wymagane)
	
	

	30.
	Drzwi boczne do przestrzeni pasażerskiej przesuwane, z prawej strony, przeszklone
	
	

	31.
	Drzwi tylne, przeszklone, jedno-/dwuskrzydłowe*
	
	

	32.
	Pełne przeszklenie pojazdu
	
	

	33.
	Szyby tylne w przestrzeni pasażerskiej w II i III rzędzie z maksymalnym fabrycznym przyciemnieniem
	
	

	34.
	Podłoga pokryta wykładziną gumową
	
	

	35.
	Komfortowe wyłożenie ścian bocznych i dachu – podsufitka i tapicerka na ścianach bocznych również w przestrzeni pasażerskiej
	
	

	36.
	Wszystkie fotele w pojeździe wyposażone w regulowane zagłówki i trzypunktowe pasy bezpieczeństwa
	
	

	37.
	Fotel kierowcy z regulacją przesuwu, wysokości, stopnia pochylenie i podłokietnikiem
	
	

	38.
	Fotel pasażerów obok kierowcy, podwójny
	
	

	39.
	Podgrzewane fotele w przedniej części auta
	
	

	40.
	Kieszenie w przednich drzwiach
	
	

	41.
	Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera
	
	

	42.
	II i III rząd siedzeń trzyosobowy
	
	

	43.
	II rząd - kanapa wielofunkcyjna w konfiguracji 2+1/pojedyncze fotele*, odchylane do przodu siedzenia, z opcją szybkiego demontażu
	
	

	44.
	III rząd - kanapa wielofunkcyjna w konfiguracji 2+1/pojedyncze fotele/kanapa 3-osobowa*, składana, z opcją szybkiego demontażu
	
	

	45.
	Tapicerka materiałowa odporna na zużycie i zabrudzenia - łatwa w utrzymaniu czystości w kolorze grafitowym lub czarnym
	
	

	46.
	Oświetlenie wewnątrz kabiny kierowcy oraz przestrzeni pasażerskiej
	
	

	47.
	Oświetlenie schowka (nie jest wymagane)
	
	

	48.
	Podświetlenie bagażnika
	
	

	49.
	Inteligentne wycieraczki z czujnikiem deszczu
	
	

	50.
	Wycieraczka tylna -  ze spryskiwaczami sterowanymi elektronicznie, uruchamiane włączeniem biegu wstecznego
	
	

	51.
	Kierownica poliuretanowa, regulowana w dwóch płaszczyznach
	
	

	52.
	Klimatyzacja w kabinie kierowcy oraz w tylnej części pojazdu, z automatyczną regulacją temperatury w każdej z części lub klimatyzacja automatyczna w przedniej części pojazdu i manualna na II i III rzędzie z odrębnymi nawiewami dla pasażerów*
	
	

	53.
	Nawiew w drugim rzędzie siedzeń
	
	

	54.
	Elektronicznie regulowane szyby w przedziale kierowcy
	
	

	55.
	Komputer pokładowy
	
	

	56.
	Immobiliser
	
	

	57.
	Zamontowane oryginalne radio z wyświetlaczem umożliwiającym obsługę stacji radiowych w technologii cyfrowej, port USB i system Bluetooth, sterowane z kierownicy
	
	

	58.
	Minimum 4 głośniki zainstalowane w kabinie kierowcy i w przestrzeni pasażerskiej
	
	

	59.
	Gumowe dywaniki w kabinie kierowcy
	
	

	60.
	Drugi zapasowy kluczyk
	
	

	61.
	Komplet narzędzi, w tym podnośnik oraz klucz do kół
	
	

	62.
	Trójkąt ostrzegawczy, kamizelka odblaskowa, linka holownicza, gaśnica oraz apteczka
	
	

	63.
	Minimum dwa gniazda zasilające 12 V
	
	

	64.
	Hak holowniczy
	
	





	Przystosowanie do przewozu osoby niepełnosprawnej na wózku

	1.
	Minimum 1 stanowisko dla wózka inwalidzkiego
	
	

	2.
	Atestowane mocowanie dla wózka inwalidzkiego oraz 3-punktowe pasy zabezpieczające osoby na wózkach inwalidzkich.
	
	

	3.
	Zestaw pasów bezpieczeństwa oraz pasów mocujących wózek
	
	

	4.
	Wózek montowany zamiennie z siedzeniami lub za siedzeniami bez konieczności demontażu III rzędu siedzeń*
	
	

	5.
	Atestowane rozkładane najazdy wprowadzające wózek do pojazdu z powierzchnią antypoślizgową montowane z tyłu pojazdu
	
	

	6.
	Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu (symbolem : pojazd dla osób niepełnosprawnych
	
	

	7.
	Stopień pomocniczy zamontowany na stałe pod drzwiami bocznymi z prawej strony
	
	







.................................................................................
(data i czytelny podpis)
